|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比亚迪提车检查清单 | | | | |
| 序号 | 大项 | 子项 | OK否 | |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | **一、总体检查** | ①核对车辆型号、颜色、价格 |  |  |
| 2 | ②查出厂日期 |  |  |
| 3 | ③有无合格证 |  |  |
| 4 | ④有无说明书 |  |  |
| 5 | **二、外观检查** | ①车漆有无划痕、反光不均 |  |  |
| 6 | ②查轮胎是否鼓包、裂痕;胎毛磨损 |  |  |
| 7 | ③轮毂是否有划痕、扭曲 |  |  |
| 8 | ④四门、前后挡及天窗有无划痕 |  |  |
| 9 | ⑤车灯外观检查 |  |  |
| 10 | ⑥车灯内部是否完整 |  |  |
| 11 | **三、五门检查** | ①钥匙是否可以打开副驾驶车门 |  |  |
| 12 | ②五门密封是否严密 |  |  |
| 13 | ③门把手是否松动 |  |  |
| 14 | ④五门锁是否有效 |  |  |
| 15 | **四、内饰检查** | ①方向是否有划痕;调节是否 顺畅 |  |  |
| 16 | ②装饰板有无划痕 |  |  |
| 17 | ③中央扶手是否正常 |  |  |
| 18 | ④前排座椅调节是否正常 |  |  |
| 19 | ⑤后排座椅按比例放倒 |  |  |
| 20 | ⑥安全带是否有效 |  |  |
| 21 | ⑦油门、刹车、离合是否顺畅 |  |  |
| 22 | ⑧遮阳板 镜子是否完鉴 |  |  |
| 23 | ⑨真皮座椅有无龟裂、划痕等 |  |  |
| 24 | ⑩备胎、千斤顶、三脚架有无 |  |  |
| 25 | **五、启动电源** | ①仪表盘显示是否正确 |  |  |
| 26 | ②音响、导航、音乐是否正常 |  |  |
| 27 | ③四门玻璃升降是否正常 |  |  |
| 28 | ④天窗控制是否正常 |  |  |
| 29 | ⑤后视镜调节是否正常 |  |  |
| 30 | ⑥驾驶座中控是否正常 |  |  |
| 31 | **六、灯光测试** | ①大灯近光、远光、转向、示宽灯是否正常 |  |  |
| 32 | ②转向灯(大灯、后视镜、尾灯)是否正常 |  |  |
| 33 | ③前后要灯是否正常 |  |  |
| 34 | ④尾灯是否灵敏 |  |  |
| 35 | ⑤高位刹车灯是否灵敏 |  |  |
| 36 | ⑥前后灯是否正常 |  |  |
| 37 | **七、发动机** | ①打开前盖是否顺畅 |  |  |
| 38 | ②查各种液体 |  |  |
| 39 | ③是否有漏油现象 |  |  |
| 40 | ④电池有无鼓包等 |  |  |
| 41 | ⑤启动车辆怠速是否平稳 |  |  |
| 42 | ⑥空调测试 |  |  |
| 43 | ⑦倒车雷达、影像测试 |  |  |
| 44 | ⑧雨刷器工作是否正常 |  |  |
| 45 | **八、上路测试** | ①车辗挂档是否顺畅 |  |  |
| 46 | ②是否跑偏 |  |  |
| 47 | ③是否存在异响 |  |  |
| 48 | ④是否有很强的顿挫感 |  |  |
| 49 | ⑤匀加速车辆是否抖动 |  |  |
| 50 | ⑥途中重新启动是否顺畅 |  |  |
| 51 | **九、车辆交付** | ①洗车、检查是否漏水 |  |  |
| 52 | ②胎压检查 |  |  |
| 53 | ③底盘检查 |  |  |
| 54 | **十、手续及配件** | ①发票(是否少开） |  |  |
| 55 | ②合格证、说明书 |  |  |
| 56 | ③两把钥匙（配钥匙密钥小铁片） |  |  |
| 57 | ④随车工具 |  |  |
| 58 | ⑤临时牌照 |  |  |
| 59 | ⑥三电质保证书 |  |  |
| 60 | **十一、赠送物品** | 脚垫、太阳膜、香水、坐垫、方向盘套、竹炭包、免费保养、汽油添加剂、牌照套等 |  |  |
| 61 | **十二、轮胎备注：** | ①轮胎生产日期：字母DOT的尾部四位数字就是轮胎的生产日期 |  |  |
| 62 | ②轮胎的胎侧标识前两位数字表示的是一年中的第几周，后两位数字表示的是年份。 |  |  |
| 63 | ③同时注意检查是否漏气、破损、磨损程度即可 |  |  |
| 64 | **十三、玻璃备注：** | ①通过查看玻璃左下角或右下角的日期标识，用数字以及数字前后的黑点通过查看玻璃左下角或右下角的日期标识，用数字以及数字前后的黑点来表示 |  |  |
| 65 | ②数字表示的玻璃的生产年份,一般是年份的最后一位数字,黑点在数字前面的表示上半年生产,黑点在数字后面的表示下半年生产。然后上半年生产的用7减黑点的数量，就是对应的月份，下半年生产的用13减黑点的数量,就是对应的月份。 |  |  |
| 66 | **十四、电池检查：** | 最好在提车前，让4S店做一个电池的专项检查，免得出现电池问题。 |  |  |
| 67 | **十五、质保变更：** | 比亚迪修改了质保，2022-04-01之后订车的，部分零件质保从6年15万公里变成4年10万公里。如果你是在2022-04-01之前订车,别忘了变更你的质保，从4年10万公里变更到6年15万公里。找销售要旧版的质保本。 |  |  |